Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej: **RG.6642.1. …………………….**

**WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH DOTYCZĄCYCH BUDYNKU**

Nazwa gminy ……………………………………………………... Nazwa obrębu ewidencyjnego…………………….………..

Identyfikator budynku1 …………………….…………..….… Numer księgi wieczystej…………………..……………………

Adres budynku……………………………………………..…….. Jednostka rejestrowa budynku……………………………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | **Oznaczenie atrybutu** | **Wartość atrybutu** |
| **Stan dotychczasowy** | **Stan nowy** |
| 1. | 1. **Identyfikator działki ewidencyjnej2**
 |  |  |
| 2. | 1. Rodzaj budynku według **KŚT**
 |  |  |
| 3. | 1. Liczba **kondygnacji**
 | 1. **nadziemnych**
 |  |  |
| 1. **podziemnych**
 |  |  |
| 4. | 1. **Pole powierzchni zabudowy3** [m2]
 |  |  |
| 5. | 1. **Łączne pole powierzchni użytkowej**:
 | 1. a) lokali stanowiących odrębne nieruchomości
 |  |  |
| 1. b) lokali niewyodrębnionych
 |  |  |
| 1. c) pomieszczeń przynależnych do lokali
 |  |  |

Data sporządzenia wykazu: ………………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko osoby sporządzającej wykaz ……………………………………………………..……….………………………

Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych ..……………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Uwaga**:

1. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021, poz. 1781) **budynek** - obiekt budowlany, który jest budynkiem
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (…) [tj. taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach].

Zgodnie z § 15 rozporządzenia w sprawie EGiB, w ewidencji **nie wykazuje się budynków**, które nie wymagają geodezyjnej inwentaryzacji, budynków projektowanych, budynków w budowie (…).

Budynki, których nie wykazuje się w ewidencji, stanowią treść bazy danych BDOT 500.

1. Zgodnie z § 18, ust. 1, pkt 8 wykazuje się **identyfikator działki ewidencyjnej**, na której położony jest budynek,
a w przypadku gdy budynek położony jest na kilku działkach ewidencyjnych – identyfikatory wszystkich działek ewidencyjnych, na których położony jest budynek.
2. **Pole powierzchni zabudowy** oblicza się na podstawie prostokątnego rzutu na płaszczyznę poziomą zewnętrznych płaszczyzn ścian zewnętrznych kondygnacji przyziemnej budynku, a w budynkach posadowionych na filarach na podstawie rzutu zewnętrznych płaszczyzn ścian zewnętrznych kondygnacji opartej na tych filarach.